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NOTE:

(1) nei veicoli, sui luoghi di carico, scarico e trasbordo

(2) o da altri generi di consumo ed alimenti per animali, 

nei veicoli, sui luoghi di carico, scarico e trasbordo

(3) in caso di avaria dei colli pericolo per la salute in 

caso di :

Þ 

ingestione

Þ 

inalazione

Þ 

contatto con la materia che si trovasse 

sparsa

(4) e (5) colli da tenere lontano da colli con etichetta 

FOTO; in caso di avaria dei colli pericolo per la 

salute in caso di :

Þ 

ingestione

Þ 

inalazione

Þ 

contatto con la materia che si trovasse 

sparsa

come pure richio di radiazione esterna a distanza


1
Soggetto all’esplosione, divisioni 1.1 1.2 e 1.3
Nera su fondo arancio, bomba esplodente nella metà superiore; numero di divisione e lettera del gruppo di compatibilità appropriata nella metà inferiore; piccolo numero 1 nell’angolo inferiore.

1.4
Soggetto all’esplosione, divisione 1.4
Nera su fondo arancio; numero della divisione 1.4 che occupa la maggior parte della metà superiore; lettera del gruppo di compatibilità appropriata nella metà inferiore; piccolo numero 1 nell’angolo inferiore.

1.5
Soggetto all’esplosione, divisione 1.5
Nera su fondo arancio; numero della divisione 1.5 che occupa la maggior parte della metà superiore; lettera del gruppo di compatibilità D nella metà inferiore; piccolo numero 1 nell’angolo inferiore.

1.6
Soggetto all’esplosione, divisione 1.6
Nera su fondo arancio; numero della divisione 1.6 che occupa la maggior parte della metà superiore; lettera del gruppo di compatibilità D nella metà inferiore; piccolo numero 1 nell’angolo inferiore.

01
Pericolo di esplosione
Nera su fondo arancio; bomba esplodente nella metà superiore.

2
Gas non infiammabile e non tossico
Bombola di gas nera o bianca su fondo verde; piccolo numero 2 nell’angolo inferiore.

3
Pericolo di incendio (materie liquide infiammabili)
Fiamma nera o bianca su fondo rosso.

4.1
Pericolo di incendio (materie solide infiammabili)
Fiamma nera su fondo costituito da bande verticali equidistanti alternativamente rosse e bianche.

4.2
Materia spontaneamente infiammabile
Fiamma nera su fondo bianco; il triangolo inferiore dell’etichetta di colore rosso.

4.3
Pericolo di emanazione di gas infiammabili a contatto con l’acqua
Fiamma nera o bianca su fondo blu.

5.1
Materia comburente
Fiamma su un cerchio, nero su fondo giallo; piccolo numero 5.1 nell’angolo inferiore.

5.2
Perossido organico (pericolo di incendio)
Fiamma su cerchio, nero su fondo giallo; piccolo numero 5.2 nell’angolo inferiore.

05
Pericolo di attivazione di un incendio
Fiamma su cerchio, nero su fondo giallo.

6.1
Materia tossica; da tenere isolata da derrate alimentari o da altri oggetti di consumo nei veicoli e sui luoghi di carico, scarico, trasbordo
Testa di morto su due tibie, nera su fondo bianco.

6.2
Materia infettiva; da tenere isolata da derrate alimentari o da altri generi di consumo e alimenti per animali nei veicoli e sui luoghi di carico, scarico, trasbordo
Tre mezzelune sovrimposte in un cerchio; piccolo numero 6 nell’angolo inferiore; è ammessa l’iscrizione, nella metà inferiore sotto il simbolo, di richiami alla natura del pericolo quale: MATERIE INFETTIVE. In caso di danneggiamento o di perdita avvertire immediatamente l’autorità sanitaria.

7A
Materia radioattiva in colli di categoria I-BIANCA; in caso di avaria dei colli pericolo per la salute in caso di ingestione, inalazione o contatto con la materia sparsa
Trifoglio schematizzato nella metà superiore; iscrizione RADIOATTIVO e una banda verticale nella metà inferiore, con il seguente testo: Contenuto............... Attività..................... piccolo numero 7 nell’angolo inferiore; simbolo e iscrizioni neri su fondo bianco; banda verticale rossa.

7B
Materia radioattiva in colli di categoria II GIALLA, colli da tenere lontano da colli che portano una etichetta con l’iscrizione FOTO (ved. marg. 2711); in caso di avaria dei colli pericolo per la salute in caso di ingestione, inalazione o contatto con la materia sparsa come pure rischio di radiazione esterna a distanza
Trifoglio schematizzato nella metà superiore; iscrizione RADIOATTIVO e due bande verticali nella metà inferiore, con il seguente testo (in casella rettangolare bordata di nero): Contenuto............... Attività..................... Indice di trasporto .............. piccolo numero 7 nell’angolo inferiore; simbolo e iscrizioni neri; fondo metà superiore giallo; fondo metà inferiore bianco; bande verticali rosse.

7C
Materia radioattiva in colli  di categoria III GIALLA, colli da tenere lontano da colli che portano una etichetta con l’iscrizione FOTO (ved. marg. 2711); in caso di avaria dei colli pericolo per la salute in caso di ingestione, inalazione o contatto con la materia sparsa come pure rischio di radiazione esterna a distanza
Come la 7B ma con tre bande verticali rosse nella metà inferiore.

7D
Materia radioattiva che presenta i pericoli descritti nelle etichette
Trifoglio schematizzato nella metà superiore; iscrizione RADIOATTIVO nella metà inferiore; piccolo numero 7 nell’angolo inferiore; simbolo e iscrizioni neri; fondo metà superiore giallo; fondo metà inferiore bianco; (l’iscrizione RADIOATTIVO è opzionale e lo spazio può essere utilizzato per affiggere il numero di identificazione della materia corrispondente alla spedizione).

8
Materia corrosiva
Gocce colanti da una provetta su una lastra e da una provetta su una mano nel triangolo superiore; simbolo nero su fondo bianco; il triangolo inferiore nero bordato di bianco.

9
Materia e oggetti diversi che durante il trasporto presentano un pericolo diverso da quelli che sono contemplati dalle altre classi
Fondo bianco; sette bande verticali nere nella metà superiore; piccolo numero 9 nero nella metà inferiore.

