NIP Numero Identificativo Pericolo

20
gas asfissiante o che non presenta rischi complementari

22 
gas liquefatto refrigerato, asfissiante

223 
gas liquefatto refrigerato, infiammabile

225 
gas liquefatto refrigerato, comburente (favorisce l’incendio)

23 
gas infiammabile

239 
gas infiammabile, può produrre spontaneamente una reazione violenta

25 
gas comburente (favorisce l’incendio)

26 
gas tossico

263
gas tossico e infiammabile

265
gas tossico e comburente (favorisce l’incendio)

268 
gas tossico e corrosivo

30 
materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61°C, valori limite compresi); materia liquida infiammabile o materia solida allo stato fuso con punto di infiammabilità superiore a 61°C, riscaldata a una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità; materia liquida autoriscaldante

323
materia liquida infiammabile che reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili

X323
materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili

33
materia liquida molto infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C)

333
materia liquida piroforica (spontaneamente infiammabile)

X333
materia liquida piroforica che reagisce pericolosamente con l’acqua

336
materia liquida molto infiammabile e tossica

338
materia liquida molto infiammabile e corrosiva

X338
materia liquida molto infiammabile e corrosiva che reagisce pericolosamente con l’acqua

339
materia liquida molto infiammabile, può produrre spontaneamente una reazione violenta

36
materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61°C, valori limite compresi) e tossica, o materia autoriscaldante e tossica

362
materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili

X362
materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce pericolosamente con l’acqua emettendo gas infiammabili

368
materia liquida infiammabile, tossica e corrosiva

38
materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61°C, valori limite compresi) e corrosiva, o materia autoriscaldante e corrosiva

382
materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili

X382
materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l’acqua emettendo gas infiammabili

39
materia liquida infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

40
materia solida infiammabile o autoreagente o autoriscaldante

423
materia solida che reagisce con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili

X423
materia solida infiammabile, che reagisce pericolosamente con l’acqua con sviluppo di gas infiammabili

43
materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica)

44
materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso

446
materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso

46
materia solida infiammabile o autoriscaldante, e tossica

462
materia solida tossica, che reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili

X462
materia solida che reagisce pericolosamente con l’acqua sprigionando gas tossici

48
materia solida infiammabile o autoriscaldante, e corrosiva

482
materia solida corrosiva, che reagisce con l’acqua emettendo gas infiammabili

X482
materia solida che reagisce pericolosamente con l’acqua sprigionando gas corrosivi

50
materia comburente (favorisce l’incendio)

539
perossido organico infiammabile

55
materia molto comburente (favorisce l’incendio)

556
materia molto comburente (favorisce l’incendio) e tossica

558
materia molto comburente (favorisce l’incendio) e corrosiva

559
materia molto comburente (favorisce l’incendio), può provocare spontaneamente una reazione violenta

56
materia comburente (favorisce l’incendio) e tossica

568
materia comburente (favorisce l’incendio), tossica e corrosiva

58 materia comburente (favorisce l’incendio) e corrosiva

59
materia comburente (favorisce l’incendio), può produrre spontaneamente una reazione violenta

60
materia tossica o con basso grado di tossicità

606
materia infettiva

623
materia tossica liquida, che reagisce con l’acqua sviluppando gas infiammabili

63
materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61°C, valori limite compresi)

638
materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61°C, valori limite compresi) e corrosiva

639
materia tossica e infiammabile (punto di infiammabilità uguale o inferiore a 61°C), può produrre spontaneamente una reazione violenta

64
materia solida tossica, infiammabile o autoriscaldante

642
materia solida tossica, reagisce con l’acqua sviluppando gas infiammabili

65
materia solida tossica e comburente (favorisce l’incendio)

66
materia molto tossica

663
materia molto tossica e infiammabile (punto di infiammabilità uguale o inferiore a 61°C)

664
materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante

665
materia molto tossica e comburente (favorisce l’incendio)

668
materia molto tossica e corrosiva

669
materia molto tossica, può produrre spontaneamente una reazione violenta

68
materia tossica e corrosiva

69
materia tossica con basso grado di tossicità, può produrre spontaneamente una reazione violenta

70
materia radioattiva

72
gas radioattivo

723
gas radioattivo infiammabile

73
materia liquida radioattiva, infiammabile (punto di infiammabilità uguale o inferiore a 61°C)

74
materia solida radioattiva, infiammabile

75
materia radioattiva, comburente (favorisce l’incendio)

76
materia radioattiva, tossica

78
materia radioattiva, corrosiva

80
materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività

X80
materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e che reagisce pericolosamente con l’acqua

823
materia corrosiva liquida che reagisce con l’acqua sviluppando gas infiammabili

83
materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e infiammabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61°C, valori limite compresi)

X83
materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e infiammabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61°C, valori limite compresi) e reagisce pericolosamente con l’acqua

839
materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e infiammabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61°C, valori limite compresi), può produrre spontaneamente una reazione violenta

X839
materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e infiammabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61°C, valori limite compresi), può produrre spontaneamente una reazione violenta, e reagisce pericolosamente con l’acqua

84
materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante

842
materia corrosiva solida, reagisce con l’acqua sviluppando gas infiammabili

85
materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e comburente (favorisce l’incendio)

856 materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e comburente (favorisce l’incendio) e tossica

86
materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività e tossica

88
materia molto corrosiva

X88
materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l’acqua

883
materia molto corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità da 23°C a 61°C, valori limite compresi)

884
materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante

885
materia molto corrosiva e comburente (favorisce l’incendio)

886
materia molto corrosiva e tossica

X886
materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l’acqua

89
materia corrosiva o che presenta un basso grado di corrosività, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

90
materie pericolose nei riguardi dell’ambiente; materie pericolose diverse

99
materie pericolose varie, trasportate a caldo

